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Kravspecifikation för Tridens segelfarkost.

Bakgrund:

I kursen marindesign och lättviktsdesign har vi fått en uppgift att konstruera en farkost vars enda framdrivningskälla är vind. Den ska även bete sig som en båt när den är i kontakt med vatten. Nedan ställda krav ska ligga till grund för konstruktionen av Tridens Farkost. 

Krav:

· Farkosten skall klara av att segla en sammanhängande sträcka av 100 meter.

· Den ska ha en maximal vikt av 7,5 kg.

· Projektet får inte överskrida ekonomisk budget på 10 000 kr eller tids budget på 400 arbetstimmar per person.

· Farkosten ska vara autonom eller fjärrstyrd från land.

· Den enda framdrivningskällan är vind.

· Farkosten ska vara sjöduglig i vindar upp till 10m/s.

· Den ska klara av sjötillstånd med en signifikant våghöjd på 0,2m.

· Farkosten ska under segling klara av att medföra en portabel GPS-mottagare på ett sådant sätt så mottagaren inte kommer till skada eller utsätts för väta.

· Farkosten ska under samtliga försök vara i kontakt med vatten hela tiden och då bete sig som en båt. 

Mottagare:

Mottagare är kursledningen för 4E1402/marindesign och 4E1132/lättkonstruktioner.

Övrigt: 

Gruppens målsättning är att vid kursens slut konstruerat en farkost som är snabbare än Vendums farkost. Farkostens konstruktion ska vara på ett sådant sätt så att den helst uppnår farter på minst 15 knop.

